|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2回 | 打合せ記録簿 | | |
| 事務所名 | 公益財団法人東京都公園協会 | 受託者 | 株式会社プレック研究所 |
| 委託件名 | 2024年度六義園剡溪流護岸補修工事  事前調査委託 | 契約番号 | 2024東公協契　第01830号 |
| 場所 | 六義園 |
| 日時 | 令和7年（2025）2月14日（金）  10：30～12：00 | 打合せ方式 | 会議・現地・Web・電話 |
| 出席者 | 委託者 | 受託者 | |
| 伊藤係長（以下、公園協会） | 廣瀬、銅（以下、プレック） | |
| １．議題  ・成果品の確認  ・完了検査  ・その他  ２．配布資料  ・打合せ次第  ・成果品一式  ３．打合せ内容  （１）成果品の確認  ・p1護岸構造に関する調査は、空洞ありとなしで分割しているが、構造としては同一であるため、空洞ありとなしを統一する。  ・p4空洞部の奥行と高さの平面図には延長を追記するとともに、30㎝未満の空洞部が存在しなかったことを凡例で追記する。  ・ｐ5木杭の腐朽の平面図は、腐朽ありなしを○×で表現しているが、表現が分かりづらいため、赤と青の2色で表現し修正する。  ・ｐ6木杭のぐらつきの平面図は、ぐらつきありなしを○×で表現しているが、表現が分かりづらいため、赤と青の2色で表現し修正する。  ・ｐ7調査結果のまとめには、試験施工（繊維蛇籠）の工法が試験施工以外の場所でも適用可能できるかを記載する。適用できない場合には、その理由を記載する。  （２）完了検査  ・完了検査は以下の日程で公園協会が調整する。  2月20日（木）ＡＭ・ＰＭ  2月21日（金）ＡＭ・ＰＭ  （３）その他  ・委託完了届や作業工程表、納品書等の完了書類については、2月19日（水）までに公園協会に提出する。  以上 | | | |